NOTICE AVIMECA

|  |  |
| --- | --- |
| Pour ouvrir un fichier vidéo (onglet « Fichiers ») |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Pour adapter la taille de l’image à l’écran (onglet « Clip »)  puis « ok » sur la fenêtre suivante. |

|  |  |
| --- | --- |
| Pour déposer un repère orthonormé (onglet « Etalonnage ») |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Pour utiliser la loupe |

|  |  |
| --- | --- |
| Pour définir l’échelle (onglet « Etalonnage »)   * poser un premier point à une extrémité du repère de longueur présent sur la vidéo ; * poser un deuxième point à l’autre extrémité ; * indiquer la longueur dans le cadre vert. |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Pour avancer jusqu’à la première image « pointable » |

|  |  |
| --- | --- |
| Pour définir l’origine des dates à la première image pointable. |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Pour commencer le pointage (onglet « Mesures ») |

|  |  |
| --- | --- |
| Pour enregistrer le tableau de valeurs au format texte :  Choisir « point-virgule » dans la fenêtre suivante. |  |